# Brother P-touch — libusb でユーザから開けるようにする (Ubuntu 等)
# PT-P900W: lsusb で ID 04f9:2085
# PT-P750W: 04f9:2062  PT-P710BT: 04f9:20af（Brother ラスター PDF Appendix A）
#
# 設置:
#   sudo cp udev/99-ptouch-label-brother.rules /etc/udev/rules.d/
#   sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
#   sudo usermod -aG plugdev "$USER"
#   再ログインするか USB を抜き差しする
#
# TAG+=uaccess … systemd-logind がアクティブセッションに ACL を付与（デスクトップ向け）
# GROUP=plugdev … 従来どおり plugdev に所属していれば読み書き可

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04f9", ATTR{idProduct}=="2085", MODE="0660", GROUP="plugdev", TAG+="uaccess"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04f9", ATTR{idProduct}=="2062", MODE="0660", GROUP="plugdev", TAG+="uaccess"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04f9", ATTR{idProduct}=="20af", MODE="0660", GROUP="plugdev", TAG+="uaccess"

# 他機種を使う場合は lsusb の ID を足す例（コメントを外して複製）:
# SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04f9", ATTR{idProduct}=="2086", MODE="0660", GROUP="plugdev", TAG+="uaccess"
